DI1 MAD IN LIGHT SKYDOME MONTERAS INFÄLLD/DIKT 20-38W LED

 I KLASSRUM/ALLRUM 4000K SMARTSCAN/SMART

DT3 MAD IN LIGHT GLODOME MONTERAS DIKT TAK I FÖRSKOLOR 16-26W LED

 ALLRUM KORRIDOR 4000 K SMARTSCAN/SMART

DP5 MAD IN LIGHT ZIPLINE PENDLAS OVAN HELA TAVLANS

 LÄNGD 4000K ASY SMARTSCAN/SMART 22-64W LED

DI5 MAD IN LIGHT RADIANCE MONTERAS INFÄLLD I KORRIDOR

 OCH KAPPRUM 4000K 16-51W LED SMARTSCAN/SMART

DT6 MAD IN LIGHT DOT MONTERAS I MINDRE UTRYMMEN WC, FRD,

 PASSAGER OCH LIKNANDE 13-17W LED 4000K SMARTSCAN/SMART

DT7 MAD IN LIGHT JUBILEE XL MONTERAS TEKNISKA UTRYMMEN 18-51W LED

 OCH LIKNANDE 4000K SMARTSCAN/SMART

DP8 BELID T1024- 36 MATTVIT MED LED-LJUSKÄLLA 4000K 12W LED

 PENDLAS OVAN BORD MED AH- BELYSNING LÅNGE- JAN 5003.
 PLACERING SKALL SAMORDNAS MED FÖRSKOLAN

 FÖRESTÅNDARE

DV9 MAD IN LIGHT REALTA MICRO PLACERAS PÅ FASAD VID ENTRÈ **6**W LED

 41-16607 4000K

DT10 GLAMOX C90-S 4000K MONTERAS I KORRIDORER OCH ÖPPNA 1400 - LED

 YTOR EX.(MATSAL, UPPEHÅLLSYTA). 24000 L

DI11 MAD IN LIGHT PLATEAU PLACERAS I STORKÖK 4000K 20 - LED 38 W

DP12 ANNELL EOS DALI 4000K PENDLAS ÖVER ARBETSPLATS LED

DV13 MAD IN LIGHT OVIX 4000K SMARTSCAN/SMART MONTERAS PÅ 10-24W LED

 VÄGG

 Armaturer här ovan är beställarens förslag på armaturtyp,
 entreprenören har rätt komma med förslag på likvärdiga armaturer.
 Beställaren förbehåller sig dock rätten att besluta vilka armaturer
 som är likvärdigt.

***Andra bokstav*** *(anger montagesätt):*

T= Dikt tak I= Infälld

V= Väggmonterat P= Pendlat